**Лепельский филиал ДСУ-2 ОАО «ДСТ-1, г. Витебск»**

Производственная площадка, расположена по адресу г. Лепель, Минское шоссе, 31, площадь земельного участка по кадастровому номеру 222750100001000911 в г. Лепель, ул. Минское шоссе, 31 составляет 1,895 га.

На площадке расположены следующие объекты недвижимости:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Площадь  Объекта (кв.м.) | Инвентарный номер по ИГРНИ | Характеристика объекта | Остаточная стоимость, рублей |
| 1 | Административное здание | 1261 | 230/С-8322 | Фундамент, основание - ж/б блоки, стены-кирпичные, крупно-панельные, крыша рулонная совмещенная | 210400,49 |
| 2 | Материальный склад | 201,3 | 230/С-8321 | Фундамент - ж/б блоки, стены, опора -кирпичная, крыша рулонная совмещенная. | 16530,90 |
| 3 | Здание токарного цеха | 135,4 | 230/С-8321 | Фундалент - ж/б блоки, крыша рулонная, совмещенная, стены - кирпичные, полы - цементные. | 11119,16 |
| 4 | Гараж | 330,9 | 230/С-8321 | Фундамент - ж/б блоки, стены кирпичные, кровля –рулонная, совмещенная. | 68209,41 |
| 5 | Здание котельной с бытовым помещением | 201,7 | 230/С-8321 | Фундамент - ж/бетон, стены - кирпич, кровля – совмещенная, полы -цемент. | 95747,36 |
| 6 | Будка на заправке | 5 | 230/С-13084 | Фундамент, основание - ж/бетонные блоки, стены, опора-кирпичные, кровля- совмещенная. | 643,03 |
| 7 | Здание пилорамы | 135 | 230/С-13087 | Фундамент - ж/б блоки, стеныи перегородки-кирпичные, кровля - шифер. | 12609,36 |
| 8 | Здание склада столярного цеха | 37 | 230/С-13083 | Фундамент, основание-железобетонное, стены, опора-кирпич красный, кровля- шифер. | 3321,42 |
| 9 | РММ мастерская | 1651 | 230/С-13079 | Фундамент - ж/б блоки, стены-крупнопанельные, кирпичные, полы - цементные, кровля- рулонная, совмещенная. | 208085,04 |
| 10 | КПП АБК | 4,7 | 230/С-12707 | Фундамент - бутовый, стены кирпичные, перекрытия - деревянные, крыша- шиферная, к-во этажей-1. | 2667,57 |
| 11 | Навес для хранения твердого топлива | 99,7 | 230/С-11762 | Фундамент - ж/б столбы, крыша - шифер, стены - ж/б плиты, пол - бетонный | - |
| 12 | Насосная станция | 8,4 | 230/С-12706 | Фундамент-бетон, стены - кирпич, перекрытия - ж/б плиты, полы - бетонные | 785,13 |
| 13 | Забор бетонный | 550,6 м | 230/С-8322 | Стены - бетон | - |
| 14 | Асфальтобетонное покрытие | 717 | 230/С-8322 | Основание - а/бетон | 133363,85 |
| 15 | Артезианская скважина | 13 | 230/С-12704 | Материал сооружения -стальные трубы, глубина скважины - 58,5 м, | - |
| 16 | Водопроводная сеть | 228,23м | 230/С-11758 | Материал - сталь, глубина прокладки - под землёй 1,5 м. | - |
| 17 | Электрическая сеть | 252,8м | 230/С-11760 | К-во кабельных линий- 4 шт., способ прокладки - подземный. | - |
| 18 | Хозбытовая канализационная сеть | 272,62м | 230/С-11759 | Материал - керамика,  к-во колодцев-9. | - |
|  |  | 4071,1 |  |  | 763482,72 |

Здания и сооружения обеспечены следующей инфраструктурой:

**Электроснабжение** филиала осуществляется от ТП-14 от контактных соединений с КЛ-10 кВ ВЛ-507 ПС Лепель, отходящие сети 0,4 кВ и внутренние проводки производственных объектов.

**Теплоснабжение** филиала осуществляется котельной АБК: два котла КВС-0,09Т.

**Водоснабжение** филиала технической водой осуществляется от артезианской скважины